C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\SEMI_ESTR_Nuevos rótulos.dwg,A2,23/1/2023 10:48:38,im5129004,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1000:1,
C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\SEMI_ESTR_Nuevos rótulos.dwg,A2,23/1/2023 10:50:50,im5129004,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1000:1,
C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\SEMI_ESTR_Nuevos rótulos.dwg,A2,23/1/2023 10:52:06,im5129004,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1000:1,
C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\SEMI_ESTR_Nuevos rótulos.dwg,A2,23/1/2023 10:54:39,im5129004,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1000:1,
C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\SEMI_ESTR_Nuevos rótulos.dwg,A2,23/1/2023 10:55:16,im5129004,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1000:1,
C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\SEMI_ESTR_Nuevos rótulos.dwg,A2,23/1/2023 10:56:27,im5129004,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1000:1,
C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\2023-01_semillero ESTRUCTURA.dwg,A2,25/1/2023 14:11:24,im5129004,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1000:1,
C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\2023-01_semillero ESTRUCTURA.dwg,A2,26/1/2023 11:41:53,im5129004,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1000:1,
C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\2023-01_semillero ESTRUCTURA.dwg,A2,26/1/2023 11:47:20,im5129004,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1000:1,
C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\2023-01_semillero ALBAÑILERIA.dwg,Restauración,26/1/2023 12:01:26,im5129004,DWG To PDF.pc3,A2 sin borde (594.00 x 420.00 mm),1:0.001,
C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\2023-01_semillero ESTRUCTURA.dwg,A2,26/1/2023 14:45:22,im5129004,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1000:1,
C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\2023-01_semillero ESTRUCTURA.dwg,A2,26/1/2023 14:46:08,im5129004,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1000:1,
C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\2023-01_semillero ALBAÑILERIA.dwg,Restauración,26/1/2023 14:56:20,im5129004,DWG To PDF.pc3,A2 sin borde (594.00 x 420.00 mm),1:0.001,
C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\2023-01_semillero ESTRUCTURA.dwg,A2,27/1/2023 14:10:17,im5129004,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1000:1,
C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\2023-01_semillero ESTRUCTURA.dwg,A2,30/1/2023 13:38:28,im5129004,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 mm),1000:1,
C:\Users\im5129004\Desktop\Camila Cia\4\SEMILLERO cad\TRABAJO\CAB Detalle Impermeabilización.dwg,A3- Detalle,31/1/2023 10:37:42,im5129004,DWG To PDF.pc3,A2 sin borde (594.00 x 420.00 mm),1:0.001,
